|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CKZŁ.271.22.2020**  **Załącznik 1c**  **KALKULACJA CENOWA**  **MEBLE GASTRONOMICZNE**  **Dostawa wraz z montażem - Zadanie nr 10: Modernizacja i wyposażenie/doposażenie pracowni i warsztatów dla zawodów: T. pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, T. mechanik, T. żywienia i usług gastronomicznych, T. usług hotelarskich. Typ projektu 1 c)** | | | | | | | | |
| **L.P.** | **Poz.  w budżecie** | **Opis pozycji** | **Ilość** | **Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia** | | **Cena jednostkowa brutto w PLN** | **Wartość brutto kol. 4 x kol. 6**  **w PLN** | **Spełnia/nie spełnia** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | **6** | **7** | **8** |
| **Zadanie Nr 10** | | | | |  |  |  |  |
| 1 | 68 | Technik żywienia i usług gastronomicznych, doposażenie pracowni technologii gastronomicznej | 1 zestaw | Skład zestawu:  Skład zestawu:   1. **Szafka** **wisząca - drzwi skrzydłowe.** Wymiary: 1000x400mm, wysokość 600mm. Otwory montażowe, stal nierdzewna, spawane, Półka montowana na stałe: **3 sztuki** 2. **Szafka wisząca drzwi suwane**. Wymiary: 1000x400mm, wysokość 600mm, otwory montażowe, stal nierdzewna, spawane, pólka montowana na stałe: **3 sztuki** 3. **Szafa magazynowa ze stali nierdzewnej**, drzwi suwane, wymiary: 1000x500mm, wysokość 2000mm, trzy półki ze stali nierdzewnej. Spawana, półki montowane na stałe: **2 sztuki** 4. **Stół przyścienny ze stali nierdzewnej** z drzwiami skrzydłowymi z półką w środku, rant tylny 40mm, 1200x600mm, h=850 z regulowanymi nóżkami, spawany, odsunięty od ściany o 120mm: **5 sztuk** 5. **Stół ze zlewem 1-kom (L) d. skrzydłowe 120x60x85 blat tłoczony: 2 sztuki**   blat tłoczony, otwór pod baterię na środku komory Ø 33 mm, głębokość blatu (D) 600 mm, posiada komorę o wymiarach 400x400x250 mm, możliwy montaż zamka, korpus szafki nie posiada tylnej ściany, ociekacz płaski, Stal nierdzewna, **Szerokość - W**: 1200mm, **Głębokość - D**: 600mm, **Spawany**   1. **Stół** **centralny ze stali nierdzewnej** z pół półką montowaną na stałe,1300x700, h=850 mm, spawany, stal nierdzewna, regulowane nogi, rant tylny 40mm: **6 sztuk** 2. **Stół przyścienny z blokiem** - 3 szuflady i półką. Wykonanie ze stali nierdzewnej, rant tylny 40 mm, spawany, odsunięty od tyłu o 120mm, wymiary: 1000x600 mm, h:850 mm: **2 sztuki**   **Okres gwarancji wynosi minimum 36 miesięcy** | |  |  |  |

**Zamówienie obejmuje dostawę, rozmieszczenie oraz montaż mebli w pomieszczeniach Zamawiającego.**